**DOTAZIONI TECNICHE STRUTTURE E MATERIALI**

**Area interna- A: “Spianata dei Signori”**

PALCO con dimensione complessiva di mt 12,00 x 10,00 e un’altezza minima di mt 1,00 composto da elementi modulari in ferro zincato completo di piano di calpestio, di scala per l’accesso al piano e di parapetti su tre lati.

TORRI AUDIO-LUCI: struttura a colonne e trave reticolari con apposite saette agli angoli tra colonne e trave, fissaggio a terra tramite zavorramento con pesi;

SEDIE NUMERATE: n. 1.000 (Mille) sedie con numero applicato in polipropilene cosi composte:

* Struttura impilabile in tubo Ø 18 ad altissima resistenza;
* Scocca in materiale termoplastico stampato (polipropilene) di prima scelta, autoestinguente Classe 1, additivato con cariche antistatiche;
* Possibilità di essere vincolate tra loro per la realizzazione di file;
* finitura superficiale antiscivolo ed eventualmente colorata.

**Area B: area esterna foglio 23 particella 168” denominata Arena**

TRIBUNE: n. 3 (TRE) tribune prefabbricate e una platea con 500 sedie con numero applicato (caratteristiche analoghe) poste frontalmente al palco.

PALCO con dimensione complessiva di mt 12,00 x 10,00 e un’altezza minima di mt 1,00 composto da elementi modulari in ferro zincato completo di piano di calpestio, di scala per l’accesso al piano e di parapetti su tre lati e copertura in pvc di altezza mt 6,00

TORRI AUDIO-LUCI: struttura a colonne e trave reticolari con apposite saette agli angoli tra colonne e trave, fissaggio a terra tramite zavorramento con pesi;

BACKSTAGE

SPOGLIATOIO diviso tra uomini e donne

GRUPPI ELETROGENI: n. 2 motogeneratori elettrici con potenza fino a 100 Kw e relativi serbatoi carburante;